附件1

成都公证处

业务用房装修改造项目内容和工期要求

一、改造内容

1.拆除工程

（1）部分轻体砖墙拆除（面积约20㎡）

（2）铝扣板拆除（面积约10㎡）

（3）部分壁纸拆除（面积约10㎡）

2.间隔工程（含单、双面）

（1）制作单面单层石膏板隔墙（面积约56㎡）

（2）制作双面单层石膏板隔墙（面积约120㎡）

（3）供应及安装隐形边框玻璃隔断（面积约22.5㎡）

（4）供应及安装卫生间隔断（3间）

3.门/五金/套线

（1）制作8扇免漆门（单开门900\*2100mm）

（2）制作1扇免漆门（双开门1500\*2100mm）

4.电气工程

（1）暗铺插座强电管线（2.5平方）

（2）制作线管暗埋开槽修补（宽50mm）

（3）暗铺照明强电管线（2.5平方）

（4）供应及安装墙面插座（五孔），电脑、电话用

（5）制作镀锌接线盒（86盒）

（6）电话线

（7）网线

（8）安装LED平板灯

5.地面工程

（1）安装塑胶地板（面积约20㎡）

（2）制作水泥浆找平（面积约2㎡）

6.顶面工程

（1）安装铝方通（面积约45㎡）

（2）涂刷乳胶漆（面积约10㎡）

（3）腻子（面积约10㎡）

7.墙面工程

（1）PVC壁纸（面积约95㎡）

（2）腻子（面积约350㎡）

（3）乳胶漆（面积约350㎡）

（4）墙面打磨（面积约95㎡）

8.水暖工程

（1）供应安装卫生间洗手盘、龙头、水阀

（2）供应安装卫生间排风管道、风扇

二、工期要求

施工总工期最长不得超过30天。

以上内容为根据现场估算，具体情况可再到装修现场进行勘察。